情報セキュリティマネジメント試験対策。OPトゥウェンティーファイブB。

アウトバウンドポートトゥウェンティーファイブブロッキング、解説、過去問研究動画

下のイラストを見ながら聞き流してください。。

OPトゥウェンティーファイブB。

アウトバウンドポートトゥウェンティーファイブブロッキング。

迷惑メールの送信対策として、メールの送信に使われる25番ポートでのメール送信を規制する仕組みのこと。ほぼ全てのISP、インターネットサービスプロバイダに導入されている。

迷惑メール送信者の多くは、契約先のプロバイダのメールサーバを経由させずに、直接送り先のメールサーバ宛てにメールを送信しているため、プロバイダのメールサーバを経由しないメール送信を遮断するのがOPトゥウェンティーファイブBである

下のイラストを見ながら聞き流してください。。

代替ポート、587番ポートの利用。

OPトゥウェンティーファイブB規制がかけられた環境から外部のメールサーバーにアクセスできないのは利便性が低下するため、代替手段として587番ポートを利用する方法がある。587番ポートはSMTPおーす、つまり認証機能を有するため、第三者からの不正利用を防止することができる。